[2520]

# 2520 - Jetson模糊测试平台

PC主控 · 7884结构归纳 · Jetson原生Fuzz
7884引擎
Jetson连接
归纳推理驱动 · PC算力中心 · Jetson边缘执行 · 具身智能安全
7884 结构归纳引擎 PC本地
7884引擎状态
未连接
输入目录 (PC本地)
输出目录 (PC本地)
运行模式
CPU线程数
最大迭代次数
早停耐心值
IFFA先验知识
IFFA路径 (PC本地)
禁用CUDA
任务标签
所有路径均为PC本地路径，7884引擎在PC上运行。服务通过 http://PC-IP:7885/ 访问。
任务队列 0
暂无任务
分析记录 0
暂无记录
7884 样本生成 PC本地
Peach XML文件路径 (PC本地)
变异引擎
迭代次数
随机种子
输出路径模板 (PC本地)
迭代范围 (起始)
迭代范围 (结束)
任务标签
样本推送 → Jetson PC→Jetson
本地样本目录 (PC路径)
Jetson目标目录
推送中...
0%
样本在PC上生成后，通过SCP推送到Jetson指定目录。推送速度取决于网络带宽。
Jetson Fuzz 控制 Jetson远程
Jetson连接状态
未连接
被测试程序 (Jetson路径)
样本目录 (Jetson路径)
超时时间(秒)
附加参数
Fuzz在Jetson设备上执行，所有路径为Jetson本地路径。PC服务器负责调度和结果收集。
Fuzz 运行状态
0
已测试
0
剩余
0
崩溃数
0%
崩溃率
0%
崩溃记录:
等待崩溃数据...
运行日志:
--:--:--等待Fuzz启动...
⚡ 快速工作流
结构归纳
→
样本生成
→
推送Jetson
→
Fuzz
崩溃报告 0
数据来自Jetson设备

时间 | 目标程序 | 样本名 | 信号类型 | 退出码 | 耗时 | 操作
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
暂无崩溃数据

崩溃统计
0
段错误 (SIGSEGV)
0
中止 (SIGABRT)
0
浮点异常 (SIGFPE)
0
超时 (Timeout)
Jetson专属模块模糊测试 Jetson远程
CAN总线Fuzz 空闲 ▼
0
已发送帧
0
发现崩溃
0%
崩溃率
帧数量: 变异强度:
崩溃记录:
暂无崩溃
运行日志:
--:--:--等待操作...
摄像头Fuzz 空闲 ▼
0
已测试格式
0
发现崩溃
测试模式:
崩溃记录:
暂无崩溃
运行日志:
--:--:--等待操作...
串口Fuzz 空闲 ▼
0
已发送字节
0
发现崩溃
串口设备:
波特率:
崩溃记录:
暂无崩溃
运行日志:
--:--:--等待操作...
I2C传感器Fuzz 空闲 ▼
0
已测试地址
0
发现崩溃
I2C总线编号:
崩溃记录:
暂无崩溃
运行日志:
--:--:--等待操作...
Ollama API Fuzz 空闲 ▼
0
已发送请求
0
发现异常
Ollama作为Jetson上运行的LLM推理服务，持续运行目标。测试针对其HTTP API接口。
异常记录:
暂无异常
运行日志:
--:--:--等待操作...
网络协议Fuzz 空闲 ▼
0
已发送报文
0
发现崩溃
端口:
崩溃记录:
暂无崩溃
运行日志:
--:--:--等待操作...
所有模块操作通过PC服务器代理到Jetson设备执行。状态每3秒自动刷新（有模块运行时）。
系统设置 PC服务器
7884引擎路径 (PC本地)
Jetson IP
Jetson端口
Fuzz超时(秒)
工作目录 (PC本地)
Jetson 设备信息
192.168.1.108
IP地址
nvidia
用户
aarch64
架构
7886
端口
关于 2520

2520 是一个面向具身智能安全的模糊测试平台。

● PC端运行7884结构归纳引擎，利用归纳推理分析目标程序输入结构

● PC端运行样本生成引擎，基于结构信息生成高质量变异样本

● Jetson端执行原生Fuzz，在ARM/aarch64架构上测试目标程序

● PC服务器(端口7885)统一管理所有任务调度和数据传输

● 版本: 1.0.0 | 架构: PC主控 + Jetson边缘执行

崩溃详情
分析记录详情